妇检床

▲1、规格：≥1600mm（长）×660mm（宽）×680/800mm（高）；
2、床垫厚度：加厚、舒适、床垫防水、无裂缝、配有防滑筋；
▲3、护栏和配置：两侧配置扶手和护栏、配置悬挂引流瓶或引流袋的挂钩≥1个、输液架≥1个；
▲4、刹车：两侧双向刹车、防撞静音轮、防缠绕；
5、电动遥控位置：遥控显示、按键式面板、支持一键角度调节功能（或一键记忆功能）、触摸屏/侧护栏控制器；
▲6、升降功能：支持背部升降、腿部升降、整床升降；
▲7、脚托、脚踏：配置大腿脚托和脚掌脚踏；
▲8、漏斗接盆：妇检床坐垫前下方配有漏斗接盆；
9、床支撑材质：耐消毒液擦拭、不变色、不脱皮；
10、电源：配置脚踏功能，断电可应急操作；
11、其他：妇检床尾部去除前置板。
12、单套配置清单：
	产品名称
	数量

	[bookmark: _GoBack]主床（床身材料304或以上不锈钢+皮垫）
	1台

	输液架
	1个

	挂钩
	1个

	漏斗接盆
	1个

	可卸搁手板/护栏
	1个

	脚托架
	2个

	脚踏架
	2个



