牵引床参数

▲1、整床尺寸：（长）2210mm（±10mm）×（宽）980mm（±10mm）×（高）490-780mm（±10mm）。床面尺寸:（长）1920mm×（宽）900mm（±10mm）。
▲2、护栏距离床面高度:330mm（±10mm）。
▲2、床垫厚度：≥80mm厚，长宽与床相匹配。
3、护栏：采用一体式，配有挂钩。
▲4、功能：背部升降、腿部升降、整床升降、垂头仰卧（特氏位）。
5、床体：采用钢材制作，表面光滑，耐腐蚀。
6、床头床尾板：≥1对。
7、脚轮：配置中控脚轮；脚踏：配置不锈钢中控脚踏。
8、输液架插座：≥6个。
9、引流袋挂钩：≥4个。
10、输液架（输液杆）：≥1支。
11、杂物架：床底配置整体杂物架≥1个。
12、牵引架：
12.1规格：≥744（宽）×640(高)mm；
12.2采用不锈钢材质；
12.3配有至少一个活动式牵引滑轮，坐标式灵活定位；
12.4配备病历卡插槽；
12.5支持与各型号床头尾板互换。
[bookmark: _GoBack]★13、新院区门洞净宽为113cm，产品可在无需拆卸、倾斜的情况下进出病区门。（提供承诺函，格式自拟）
14、单套配置清单：
	产品名称
	数量

	电动病床
	1张

	床头柜
	1个

	床垫
	1张

	餐桌板
	1张

	输液架
	1支

	简易骨科牵引架
	1支



