微博消融仪便携机参数及配置要求

1、配置清单：设备主机、挂水支架、射频连接电缆，脚踏开关，电源线
2、技术参数：
1、输出功率：0-100w，工作频率：2450MHz，支持1~30分钟范围内任意设定。
2、患者漏电流标准＜0.1mA
3、工作噪音＜60dB
4、组织测温可控制范围35℃-99.9℃，支持超温保护。
5、可直接触屏操作，支持功率、时间、温度参数的数字显示予旋钮调节，具备实时状态指示。
[bookmark: _GoBack]6、支持RFID消融针识别。
