	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	LED显示屏
	1.净显示面积：≥4200mm（宽）×2362mm(高）
2.模组参数：
2.1像素点间距：≤0.94mm
2.2像素密度：≥1137777dot/m2
2.3模组分辨率：≥160x180
2.4模组尺寸：150mm x168.75mm  
2.5 LED封装：COB
2.6模组平整度：＜0.1mm
2.7单元箱体比例：16：9，箱体厚度≤40mm，箱体重量≤4kg;箱体材质：采用压铸铝合金。箱体尺寸600MM*337.5MM
3.光学参数：
3.1支持单点色度校正
3.2支持单点亮度校正
3.3水平视角：170±10°
3.4垂直视角：170±10°
3.5色温：3000-10000K可调
3.6白平衡亮度(cd/m2)：≥800
3.7对比度≥10000:1
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]3.8换帧频率≥60Hz
3.9画面延时≤500ns（纳秒级）
3.10刷新频率：≥3840Hz
3.11灰度：16bit
4.电气特性
4.1最大功率：≤390W/m2
4.2平均功率：≤180W/m2
4.3驱动方式：恒流驱动
4.4控制方式：网口
4.5供电方式：AC 220V±10%，50/60Hz
4.6防护等级：正面 IP63，背面 IP53
5.屏体
5.1整屏平整度：水平相对错位等级：符合SJ/T 11141-2017标准 C级：Cs≤1%，垂直相对错位等级：符合SJ/T 11141-2017标准 C级：Cc≤1%；显示单元平整度≤0.05mm,显示单元间隙≤0.05mm，模组间隙≤0.03mm，模组平整度≤0.05mm
5.2箱体背面采用隐藏走线一体化设计,无任何线材，拼接后整体美观。
5.3 LED显示屏设计安全，依据 SJ/T 11141-2017发光二极管(LED)显示屏通用规范标准中GB 4943.1-2022 标准，应符合产品安全设计。
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	2
	智能配电柜
	1、输入电压：380V，三相五线
2、输出电压：220V
3、额定功率：≥10KW
4、控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制
5、面板控制：一键延时启停、紧急停止、模式切换，单键单元控制
6、电脑控制：可一键延时启停，单路（按交流接触器）启停，紧急停止。对温度、烟雾等状态实时检测，并保存操作记录、报警记录
7、电脑定时：每天可设置最多4组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行
8、支持零线电缆高温保护、高温断电保护、短路保护、烟雾保护"
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	3
	视频处理器
	1、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GB/T 4208-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。
2、输入接口至少包含2路 HDMI2.0,1路 DP1.2+HDMI 2.0二选一,4路 HDMI1.3,1路USB3.0,支持选配1路 3G-SDI(IN+LOOP)，最大支持3路4096\*2160@60HZ信号同时输入
3、视频输出支持可达24路千兆网口输出，4路10G-OPT光口，最大带载可达1560万像素，最宽支持16384,最高8192。
4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出；
5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；
6、可支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出；

7、图层能力：支持不少于12个2K图层或6个4K\*1K图层或3个4K\*2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源；
8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测。
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	4
	其他
	1、含现场安装所需材料。
2、含整屏安装、屏体装修所产生的一切费用，物流、安装、调试、培训等所有费用。
3、整机保修5年。
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