层流床参数要求
1、空气洁净度级别：洁净区域内洁净度级别为100级(IS05级)。
2、气流模式:垂直流。高效率、低噪音风机，风量大、功耗小、噪音低。
3、电动病床与净化系统结构分开。
4、彩色液晶显示屏。
5、可查看紫外线灯累计工作时间，为紫外线灯更换提供参考。
[bookmark: _GoBack]6、可查看过滤系统累计工作时间，为过滤系统更换提供参考。
7、万向带刹脚轮方便移动。
8、风速控制:三档可调。
9、有定时功能，配紫外线灯及照明灯。
10、配备USB接口、应急开关及遥控器。
