尿管贴标机参数要求

1) 患者通过在设备上刷扫描条形码等方式获取贴有患者信息标签的尿管，患者自助操作，无需值守；
2) ★单台设备尿管正常工作状态下的有效容量≥500支；（需提供第三方检测报告）
3) 加管方式：无序倒入尿管，支持不停机随时添加尿管 
4)  备管速度：≤3秒/支；（需提供第三方检测报告）
5) [bookmark: _GoBack]设备可直接与医院LIS系统连接；
6) ★适用尿管规格直径16~18mm，长度75~110mm；
7) 身份识别：根据医院所需凭证进行身份识别登记，包括但不限于就诊卡、一维码、二维码、手动输入等方式；
8)  一体化≥23寸触摸显示屏，便于病人自助操作；
9)  打印系统：内置式热敏打印机，支持回执单；
10) 具备标签补打功能；
11)  备管成功后取管口亮灯，语音提示患者取管；
12) 设备具备开机自检功能，当发生故障时，可自动识别故障类型并报警提示，故障信息将以图文形式反馈在显示屏上，并指导操作人员进行故障处理，同时具备一键恢复功能；
13)  异常仓：无盖帽的尿管及零散掉落的盖帽，可自动回收至设备右侧左下方的异常仓，避免掉落的盖帽导致设备卡管，确保设备正常运行。
14) 具备打印纸用完提示换纸功能；
15)  设备有尿杯放置区域，方便患者自助拿取；（需提供产品实物测量图片佐证）
16) 余量报警功能：具备尿管用完后自动报警提示添管功能；
17) 数据统计功能：具备在设备上实时查询处理过的标本信息，并进行数据统计备份。
