
激光手术和治疗设备参数要求

 1、工作物质：DBD氯化氙( XeCI )准分子灯

2、波长：308nm

3、输出能量密度：≥4500 mJ/cm2
4、工作方式：单次、重复、连续

 5、光斑尺寸：≥6.1cm×3.1cm（可升级为12cm*8cm）
6、单脉冲能量：≥85J
 7、最大输出功率密度：≥150Mw/cm2
 8、输出频率：≥300kHz

9、MED倍数及等级：9倍9级

10、光板尺寸调整：无极变焦与遮光板搭配

11、手柄操作方式：手持调节

12、系统冷却方式：内置空气冷却系统。

13、清洁系统：循环水自净系统

 14、操作面板液晶彩色面板，操作界面≥10.7寸

外形尺寸：68.6cm×46.7cm×88.9cm(宽×长×高)

配置清单

编号    品项
                     数量
 治疗仪主机                     
1台

  治疗头
                         1个

  小光斑适配器
                  1个

  防护眼罩
                         1副

  锁开关钥匙
                     2把

  防护眼镜                      
1副

  脚踏开关                       
1个

  加水装置                      
1套

  溢流管
                         1根

  用户使用说明书                  
1份

  合格证
                         1份

  电源线
                         1根

  激光警告标牌
                  1张

  MED测试版
                      1块

