经颅多普勒参数要求

适用范围：脑动脉硬化、脑卒中筛查、脑血管狭窄和闭塞、脑血管痉挛等症的诊断与分类，微栓子监测、微气泡试验/发泡试验、脑血流监护、长程监护等。
一、主机配置
1.1、频谱分辨率： 64点、128点、256点、512点、1024点、2048点；
1.2、取样容积：1-30mm连续可调；
1.3、PW流速测量范围：单向流速≥1520cm/s；
 1.4、增益范围：1-58dB可调（提供功能软件截图）；
1.5、便携一体化主机，主机内置≥15.6寸触摸屏显示器；
 1.6、主机内置大容量电池（提供注册证-医疗器械产品技术要求及厂家彩页）；
1.7、滤波频率：支持0-3000Hz可调；
1.8、自动优化：深度、标尺、增益、基线、降噪一键无线遥控控制，快速 获得理想频谱；
1.9、动态M波功能：≥8000深度（M波），可视取样容积宽度、深度，全深度内血流流向等；
[bookmark: _GoBack]1.10、检测参数：Vs、Vm、Vd、PI、RI、S/D、HR、a、频宽指数（SBI）、狭窄指数（STI）、短暂高强度信号（HITS）、热指数（TI）等；
 1.11专家智能辅助诊断系统（EIA）（提供生产厂家彩页）
（1）实时辅助实操医生判定脑动脉狭窄闭塞、动静脉畸形等病变；
（2）实时辅助实操医生评估脑动脉侧枝循环及脑动脉窃血；
（3）软件内置专家教学视频，内容含脑循环监测；
 1.12、神经重症脑循环监测模块（提供注册证-医疗器械产品技术要求及生产厂家彩页）；
（1）辅助识别振荡波、钉子波；
（2）自动计算血流方向指数(DFI)、净剩血流速度(NFV)、自动计算尖小收缩峰峰值流速、收缩期持续时间；自动计算TCD颅内压值(TICP)；
（3）自动计算Lindegaard指数，辅助判定蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛发生及严重度；
1.13、颈脑血管手术脑循环监测模块；
(1) 术前评估脑动脉侧支循环/窃血及脑血流灌注/代偿情况；
(2) 术中术后实时预警低灌注、高灌注、栓子脱落；
1.14、脑循环微栓子监测模块（提供生产厂家彩页）；
（1）栓子和伪迹自动识别；）M-模监测微栓子高强度轨迹功能；
（2）智能发泡结果分级；智能语音识别发泡试验；
 1.15、配备无线遥控器：可远距离无线操控并具有自定义按键功能（提供注册证-医疗器械产品技术要求及生产厂家彩页）；
1.16、脑血流动力学监测模块：自动计算屏气指数(BHI)、血流速度增快百分率(PCi)、血流自动调节指数(ARI)等（提供注册证-医疗器械产品技术要求及生产厂家彩页）；
测量范围：3bpm～150bpm；测量误差：±1%或±1bpm里面较大者；分辨率： ±1次；
 1.17、可拓展彩色多普勒超声模块，支持输出头颈一体化报告单；
1.18、数据管理：数据导入及导出、数据检索、数据分类统计等；支持报告单多种模板选择、模板自定义、支持BMP、JPG、PNG等多种报告格式、血管批量导入报告单、词条可编辑导入或导出等；
1.19、图文管理工作系统：
（1）支持通过DICOM 3.0接口获取待检患者信息、保存患者检查结果，用户只需在工作站新建一次患者信息，即可在对接的经颅/彩超设备上同步使用/管理此患者信息；
（2）支持通过HL7接口获取待检患者信息、保存患者检查结果；
（3）支持与第三方系统对接，如HIS，LIS等；
 （4）图像采集与处理，可同时监控多台经颅设备，单界面可显示10台设备图像；可放大全屏预览已连接的设备，方便不同设备的集中管理。


















超声经颅多普勒血流分析仪 配置清单
	序号
	部件名称
	规格型号/版本号
	数量
	备注

	1
	主机（含经颅软件）
	（软件版本V1.0）
	1台
	

	2
	电线组件
	/
	1根
	

	3
	探头挂件组件
	/
	1个
	

	4
	探头挂件固定夹
	/
	1个
	

	5
	1.6M手持探头
	KP016SN
	1把
	1.6M探头

	6
	4M手持探头
	KC040SN
	1把
	4M探头

	7
	1.6M监护探头
	KP020SL
	2把
	1.6M监护左

	8
	1.6M监护探头
	KP020SR
	2把
	1.6M监护右

	9
	监护头架
	/
	2套
	

	10
	台车
	/
	1台
	

	11
	无线遥控器
	/
	1个
	

	12
	电池
	/
	1组
	含于主机内

	13
	打印机
	/
	1台
	

	14
	无线键鼠套件
	/
	1套
	

	15
	臂式血压模块
	/
	1套
	

	16
	医学超声图文报告管理工作站
	MMS-800
	1套
	含一体化计算机



