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1、产品由主机、袖带、电源适配器、充电电池和空气管组成。
▲2、测量范围压力0～40.0kPa(0～300mmHg)，精度压力±0.4kPa(±3mmHg)。
▲3、脉搏数40次/分～200次/分，脉搏数精度为±5%。
▲4、重复性：可重复性标准偏差≤0.3kPa（2.25mmHg）。
5、记忆容量：≥100组测量数据。
▲6、电源要求：交直流两用，使用寿命≥10万次测量，满足临床高频使用需求。
7.适用范围：适用于测量人体血压及脉搏数，适用于成人及3岁以上儿童，袖带使用臂围范围≥12cm-50cm。
