成人光纤喉镜技术参数

产品规格：成人

功能简介：

成人光纤喉镜，运用光导纤维装置，协助医生解决各类插管；可减少术后喉咙疼痛的发生程度；                                        

性能描述：1.标准电池式手柄，喉镜片采用优质不锈钢制造，外表亚光处理，防止光线反射

          2.超强硬度的喉镜片，更耐用；设计符合人体工程学，便于操作

          ▲3.光导纤维≥5000束，使光纤更亮

          4.可拆卸式的光纤管，损坏后无需扔掉喉镜片，仅需更换一根光纤管，即可使原来的喉镜片光亮如新，更经济实惠

          5.LED灯泡比传统卤素灯泡亮40%

          6.冷光源设计，氙气灯泡置于手柄的尖端

          7.拥有型号齐全的弯片

         ▲ 8.可用摄氏134度高温消毒（灯泡除外）

技术参数：

电源：1.5V*2(2#电池)

▲LED灯泡：2.5V/0.68A，LED灯泡置于手柄前端

手柄：金属

▲标准配置：叶片规格（弯片）：XMac2、XMac3、XMac4 

▲叶片长度：110mm，130mm，155mm

