高精度恒温水浴箱参数

仪器功能介绍：‌控温精度高、温度波动小‌，常用于科研、生物、化工等需要稳定温度环境的实验室。
[bookmark: _GoBack]技术参数：
配备微电脑PID自动控制程序、高精度温度传感器，‌‌配备内外循环泵，温度均匀平稳，温度采用数字显示，超温报警。
1、电源: 220V~50HZ
2、控温范围：室温+5℃～100℃
3、控温精度：±0.05℃
4、水泵流速：≥4-6L/min
5、定时范围：0～9999分钟
