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应用于生物制药、化学实验、医疗卫生及电子光学等领域，可提供局部无菌、无尘的洁净工作环境。其洁净度达到100级（美联邦209E标准，对应ISO 5级），适用于微生物学实验、药物制剂及精密仪器操作等场景。
1、表面静电喷涂,准闭合式整体不锈钢台面，可有效防止外部气流透入，及操作异味对人体的刺激。
2、采用可调风量风机系统，轻触型开关及双速调节电压大小，保证工作区风速始处于理想状态。
3、轻触型开关调节风量，保证工作区风速在要求的范围内。
4、支持风速调节，配备紫外灯杀菌系统与声光报警装置，实验区设有备用插座。
洁净等级：100级≥0.5μm
菌落数： ≤0.5个/皿·时（φ90mm培养平皿）
平均风速： 0.25-0.60m/s（快慢双速）
噪 音： ≤62dB（A）
电源：220V/50Hz，额定功率250W，

