温度无线监控参数
1. B/S系统架构，云端存储数据，无需安装客户端，授权用户可通过浏览器、微信登录账户操作和访问系统。
2. 系统支持中英文界面，全球用户均可实现短信注册、密码找回及接收短信报警信息功能。
3. ▲系统支持温度、湿度、液氮罐液位、氧气浓度、二氧化碳、大气压、负压、空气颗粒物、设备电源等指标的物联网化监控管理。
4. ▲系统可以增加配套智联指纹锁实现关键储存设备的使用权限物联网化管理和过程记录追溯。
5. 系统监控数据能无缝对接现有监控平台，无需额外接口对接及软件调试。
6. 系统提供全功能的手机APP和微信小程序，可无缝操作所有软件功能。
7. 系统首页可图形化集中展示监控报警状态和监控报警记录；可快速进行报警处理。
8. 监控管理支持图形化和列表式展示，可自定义排序或根据收藏、名称、绑定时间等条件排序，可快速查看在线、离线监控，也可根据各种状态进行高级搜索。
9. 监控数据曲线支持曲线图和柱状图展示和下载，可设置该监控的上、下线值，快速查看周期内监控整体状态。
10. ▲系统可以设定温度、电压、液位异常报警，报警频次可以自行设置，可设异常恢复通知，报警可以同时实现语音、邮件、短信、微信同步，且同时送达号码不受限制。
11. 系统可设置监控离线报警及恢复通知。
12. ▲系统可设置监控趋势报警和趋势解除报警。
13. 系统可设置监控定时通知，告知用户当前监控状态。
14. 监控数据有数据日报、数据导出等功能，日期、时间节点、监控选择等可以自行设定，所有报表均可导出EXCEL和PDF格式。
15. ▲系统支持数据定期邮箱自动备份，备份对象和监控数量不受限制。
16. ▲系统可针对每一个监控生成不超过31天的数据报告，方便存档和追溯管理。
17. 系统具有数字签名和审计追踪功能，符合FDA 21 CFR PART 11管理规范要求。
18. 系统支持公告发布和查看。
19. 系统支持详细操作日志、登录日志和审计日志，可批量导出，方便存档和追溯管理。
20. 用户管理可以自主添加、修改二级用户，对系统内用户按角色进行分类管理，赋予不同的查看、操作权限等。
21. [bookmark: _GoBack]▲系统支持大屏展示功能，可设置大屏展示信息。
22. 温度无线传感器采用物联网Lora技术及低功耗技术，有效传输距离可达200米，内置可充电锂电池，一次充电可达1年以上工作时间。
23. 温度可靠测量范围：-200℃~200℃（±2℃）。
24. 无线数据中继器采用物联网Lora技术及低功耗技术，支持4G和WIFI两种网络连接方式，可同时接收和上传多个温度传感器数据，内置可充电锂电池，一次充电可达3天左右工作时间。
25. 温度无线传感器与无线数据中继器在Lora信号有效范围内自适应、自匹配，无需进行任何匹配及网络设置。
26. 无线数据中继器可监测电池剩余容量，低于指定容量后可通过语音、短信、邮件、微信方式发送电量告警信息。
27. 资质证书
· 通过CE认证。
· 通过ISO9000体系认证。
· 具有软件产品登记证书。
· 具有软件企业认定证书。
· 具有软件著作权证书。
