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1、正常工作条件：
1)环境温度：5℃~40℃;
2)相对湿度：≤85%;
3)大气压范围：86kPa～106kPa;
4)电源： AC220V,50Hz;
5)输入功率：≥100VA
6)噪音：≤60分贝
2、二类械字号艾灸仪，支持4通道同时施灸；可单通道使用或多通道使用；
▲3、可一人从头部到脚部多方位同时施灸或放两张病床中间同时两人施分别灸，满 足间距。
*4、灸头的燃烧内室可调节灸材与接灰网罩的距离。灸头为分体式，可单独拆卸方
便清理，包含灸盖、灸筒、灸罩。
5、无需预热，直接外部工具点燃灸材；
6、艾灸方式：明火艾灸，通过艾灸位置调节实现艾灸温度的调节；
7、艾灸手法：可根据医院相应操作实现悬空灸、直接灸、隔物灸、督灸4大艾灸手法；
▲8、精确定穴：设备的灸头可360度多角度调节，方便各穴位施灸，如头部、面
部、膝关节、腿部、足部等小关节；
▲9、时长调节：通过变频旋钮调节风量大小，控制灸头处进氧量，从而调节施灸时 长，15-35分钟可调；
10、除烟除味：物理净烟系统，可实现烟雾去除，轻微艾灸芳香，不用外连排烟管 道；
11、温度保护：灸头外部有硅胶防烫伤皮套，灸头下部有接灰网罩，灸材在距离被 灸面建议3cm-15cm, 其范围1cm-50cm可调；
▲12、配套灸材：二类械字号灸材，同时符合国标,可提供检验报告，规格尺寸为直径5cm*厚度2.5cm±5%。
▲13、配套过滤装置：由初效过滤棉、中效过滤器、高效活性炭过滤器组成，净烟效 果0.3um99.9%
14、配置要求：

	配              置              清              单
	配件名称
	数量

	
	净化机器
	1

	
	灸头（灸材固定装置）
	4

	
	支架（支架控制装置）
	4

	
	导烟钢管/螺母
	4

	
	软管（导烟管）
	4

	
	说明书
	1

	
	合格证
	1

	
	配件包： 电源线*1、脚轮*4、螺丝*16、垫片*4、卡箍*4、梅
花螺丝*4




