结合国家、省、市 “人工智能 + 医疗” 智慧医院建设相关政策要求，医院现有算力及智能化工具已无法满足多院区智慧化管理运营、专科精准诊疗、科研教学、数据安全管理、智能体开发等要求。为进一步加强医院算力建设，搭建全院统一AI调度及智能体开发平台，创建各科室专属智能体，实现多智能体协同应用，构建一体化医学知识库实现循证知识检索与溯源，减轻医护工作负担、提升诊疗质量与安全，支撑医院高质量发展。进行如下调研论证，具体需求如下：
（一）AI算力服务器1（1台）
	
	功能
	具体要求

	1 
	CPU信息
	配置≥2 颗国产ARM架构可扩展处理器；单颗物理核心数≥48，主频≥2.6GHz，三级缓存≥48MB；支持片间高速互联，支持硬件虚拟化，支持 ARM 高级 SIMD 扩展指令集。

	2 
	主板支持的 CPU 和内存情况
	配备≥2颗国产ARM处理器，整机实配内存≥1500GB DDR4 内存。

	3 
	主板存储接口
	主板原生支持 SATA、SAS、NVMe 存储接口。

	4 
	PCIe 插槽接口
	符合 PCIe4.0 及以上高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 接口速率与位宽向下兼容。

	5 
	主板PCIe插槽数量及规格
	支持≥8个PCIe插槽。

	6 
	主板 OCP 插槽数量
	支持OCP3.0 及以上插槽的数量 ≥1 个。

	7 
	内存数量
	≥24根

	8 
	内存规格
	DDR4

	9 
	内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确。

	10 
	硬盘类型
	配置SAS SSD硬盘、NVME SSD硬盘

	11 
	硬磁盘实配容量
	配置≥2个SAS SSD硬盘单盘容量≥ 1.92TB，
≥4个NVME SSD硬盘单盘容量≥3.84TB。

	12 
	RAID 卡
	配置磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5/50/6/60。支持缓
存数据保护，支持带外管理

	13 
	硬盘接口类型
	a)提供 SAS 3.0或 SATA 3.0 及以上接口；
b)提供SATA、NVME固态盘接口。

	14 
	SAS HBA卡
	配置≥1张SAS HBA卡，SAS 接口数量≥8个，支持RAID 0/1/10。

	15 
	网口速率和数量
	配置≥4 个双口 200GE QSFP 直出接口（含8个200G SR4, QSFP56, MPO12 APC, 850nm光模块、8根OM4, MPO12 APC ↔ MPO12 APC, 10m多模光纤、2根OSFP 800G多模 → 4×QSFP56 200G(带MPO一分四分支)分支缆），支持 RoCE 协议
配置≥2 张双口 25GE SFP28 光口网卡（含8个25G多模光模块和4根LC-LC 10m多模光纤），≥1个独立带外管理端口

	16 
	AI 计算单元（NPU)
	NPU：配置≥8张AI NPU 算力卡，单卡显存容量≥64GB HBM 共享显存，单卡显存带宽≥1150GB/s），单卡FP16算力≥256 TFLOPS，BF16（Brain Float 16）≥256 TFLOPS，FP32≥64 TFLOPS，FP64（IEEE 双精度）≥16 TFLOPS，INT8≥512TOPS。


	17 
	独立网卡接口类型
	支持 RJ45/SFP+/SFP28/OSFP 等接口。

	18 
	 USB 接口
	配备 USB 接口，如 USB2.0、USB3.0，USB3.2 Gen1/Gen2 等。

	19 
	电源冗余模式
	支持N+N冗余。



（二）AI算力服务器2（2台）

	
	功能
	具体要求

	1 
	CPU信息
	配置≥2颗可扩展处理器，单颗核心数≥56、线程数≥112、主频≥2.0GHz、三级缓存≥105MB。

	2 
	主板支持的 CPU 和内存情况
	配备≥2颗CPU 和≥1500GB DDR5内存。

	3 
	内存数量
	≥24

	4 
	内存规格
	≥DDR5

	5 
	内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确。

	6 
	硬盘类型
	配置SAS SSD硬盘、NVME SSD硬盘

	7 
	硬磁盘实配容量
	配置≥2个SAS SSD硬盘单盘容量≥ 1.92TB，
≥4个NVME SSD硬盘单盘容量≥3.84TB。

	8 
	硬盘接口类型
	a)提供 SAS 3.0或 SATA 3.0 及以上接口；
b)提供SATA、NVME固态盘接口。

	9 
	SAS HBA卡
	配置≥1张SAS HBA卡，SAS 接口数量≥8个，支持RAID 0/1/10。

	10 
	网口速率和数量
	[bookmark: _GoBack]配置≥2个25G光口（含4个25G多模光模块和2根LC-LC 10m多模光纤），≥4块400G NDR（含4个400G SR4, QSFP112, MPO12 APC, 850nm, ≤50m OM4多模光模块、4根OM4, MPO12 APC ↔ MPO12 APC, 10m多模光纤、2根800G多模 → 2×QSFP112 400G(带MPO分支)分支缆）

	11 
	独立网卡接口类型
	支持RJ45/SFP+/SFP/OSFP 等。

	12 
	 USB 接口
	配备 USB 接口，如 USB2.0、USB3.0等。

	13 
	电源冗余模式
	支持N+N冗余。

	14 
	电源模块数量和电源功率
	配置≥2个3200W，≥6个2700W电源，支持N+N冗余

	15 
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态。

	16 
	外观和结构
	机架式服务器，服务器高度≤8U。

	17 
	AI 计算单元（GPU)
	GPU：配置≥8张GPU算力卡，单卡显存容量≥84GB GDDR7 ECC 显存，单卡显存带宽≥1570GB/s，单卡FP8算力≥776 TFLOPS，单卡FP16算力≥388TFLOPS，单卡TF32算力≥194TFLOPS，单卡FP32算力≥97 TFLOPS，单卡FP64算力≥2.4TFLOPS，单卡L2缓存≥112MB
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