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1.尺寸：400*480*1600mm，±5%。
2.每柜设置≥72个抽屉（十二节，每节六抽，加一底座，每只抽屉可存放标准玻璃切片≥900张，每组可存放切片6万张左右），
3.柜体采用国产≥1.0㎜冷轧钢板；
4.抽屉：玻片专用抽ABS滑道，抽屉内置暗锁，带防滑功能。
5.拉手：采用ABS镀铬，抽屉内由ABS玻片专用分隔条便于存档。
6.柜体表面：脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、粉未喷涂。
7.插槽：金属开模专用插槽。
8.标鉴槽：一体化冲压成型。
