**床治疗尾车技术参数**

1、整车主要由ABS塑料、铝合金、不锈钢构成，四柱铝合金三角柱承重。

2、台面采用一体化注塑成型台面，两侧带有扶手，易推拉。配不锈钢护栏，物品不易滑落；台面上配透明软玻璃，保护台面不易划伤。

3、推车正面：配2个中抽屉，抽屉面高120mm±5%，内空：508\*358\*110mm±5%。抽屉配有3\*3分隔片，可自由搭配。抽屉拉手为红色燕尾式，拉手内层加厚模具手感更加踏实。抽屉面板上配有防盗式封口插槽标识牌，防止液体及灰尘进入。抽屉轨道为轻声三折轨道。

4、右侧位：3L锐器盒、分色垃圾桶。

5、推车底部：配有四个万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能；移动轻便灵活。

6、产品规格：850\*520\*930mm±5%。