**小儿骨科手术神经肌肉电刺激仪参数**

1.脉冲频率：1~180Hz连续可调。

2.脉冲宽度：80~400μS,步长10μS连续可调。

3.输出电流强度：0~140mA连续可调。

4.单次输出时间调节：上升时间：0~2s可调。

5.维持时间：0~20S可调。

6.下降时间：0~2s可调。

7.断电时间：2~50S连续可调(断电时间大于单次通电时间总和)。

9.治疗时间：1~99min连续可调。