**小儿外科一体化膀胱镜**

**参数**

1. 视向角：6°
2. 视场角度：65°
3. 工作长度：130mm
4. 插入部外径9.5-11Fr逐渐增粗
5. 器械通道最小宽度：2mm
6. 可高温高压消毒
7. 镜体带有表示视向角角度的颜色色环，便于区分同品牌不同角度的镜子
8. 设计光学工作距d0：10mm
9. 视场中心角分辨力：1.08 C/(°)
10. 分辨率：9.36 Lp/mm
11. 有效景深范围：3-100mm
12. 在A标准照明体下的显色指数Ra：90
13. 在D65标准照明体下的显色指数Ra：91