**血沉仪参数**

1. 可进行全自动检测血红细胞沉降率（ESR）项目（包括但不限于该项目）。
2. 采用全自动快速检测法，血沉分析项目速度:≥50测试/小时。

3、可使用EDTA抗凝管，具有全血样本吸样量少，恒温检测的功能。

4、具有配套质控品。