**头颈肩治疗床板参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** |  |
| 1 | 参数要求 | ▲1、优质玻璃纤维材料，S型头肩固定架，重量轻，强度高；▲2、结实耐用不变形，射线穿透均匀，透射率高、衰减系数≤2%；  3、可以直接搁置在床板上也可以通过定位杆连接到床板上；  4、可插入插入式头架，进行俯卧位治疗；  ▲5、可兼容MR和CT环境下的模拟定位； 6、尺寸：长≥105cm，宽≥60cm，厚≥2.2cm； ▲7、具备CFDA、FDA和CE认证。 |
| 2 | 采购数目 | 3 套 |