**恒温震荡金属浴参数**

▲1. 混匀频率： 300- 2000 rpm 。

2. 温控范围：室温+4℃ -100℃。

▲3. 温度精确度：20°C ~ 45°C之间，≤±0.5 °C。

4. 升温速率： ≥11℃/分钟。

5. 二维混匀操控技术，确保出色混匀效果。

6. 防溅射技术，有效防止管盖润湿和交叉污染。

7. 具有独立瞬时混匀功能，实现快速随心混匀。

8. 独立传感器控制的加热模块，具有最佳温控精确性和均一性。

9. 加热模块缘隔热防烫设计，安全可靠。

10. 可选配热盖，具备防冷凝保护技术，有效防止管盖和管壁上产生冷凝水，提高温度均一性。

▲11. 5个预设快捷温度按键（37 °C、42 °C、56 °C 和 95 °C），操作更简单。

12.可选配延伸支架，实现12x1.5 mL独立孵育控制。

13. 低噪音水平，工作环境更安静。

14. 外形尺寸（长×宽×高）：≤20.6×30.4×17cm。

15. 净重：≤6.3KG。

16. 混匀仪主机2台并配套24 x1.5 mL 样品管的加热模块2个。