**多通道移液器参数**

▲ 1、四位数字显示，精密度高，移液时便于观察读数框。
2、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全。
3、重量轻，操作用力小，避免发生手部重复性劳损（RSI），单手可调，光滑轻便，适手性好。
▲4、伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性。
5、 具备密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛。
6、 系统的材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀。

7、活塞系统坚固耐用，耐化学腐蚀性强。

8、一器多用，八道可作八、七、六、五、四、三、二、一道使用。

9、 多道移液器单独活塞设计，每个通道可单独拆卸，可手动调节通道数量，能满足不同耗材。

★10、配置2支八通道量程为0.5-10μL及2支200μL的多通道移液器。