**单通道高精度移液器设备参数**

▲1、重量轻（≤80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀。

2、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全。

3、设计可显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）。

4、下半支可徒手拆卸，便于清洁保养。

▲5、伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。

6、四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积。

7、体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作。

▲8、独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛。

9、0.1μL－10mL 不同量程选择，全面满足不同使用需求。

10、颜色标识移液器量程。

11、数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪。

12、量程：0.1-2.5 µL，0.5-10 µL，2-20 µL，10-100 µL，20-200µL，100-1,000 µL，0.5-5 mL可选。

★13、配置一套移液器的量程范围包括0.1-2.5 µL，0.5-10 µL，2-20 µL，10-100 µL，20-200µL，100-1,000 µL。