医用射线防护屏参数

1. 规格型号：单联；

2、铅当量：≥2mmPb；

3、尺 寸：H1800\*W900mm,高铅玻璃200\*300mm（不做精确要求：±10%以内。）;

4、材 质：不透明部分内部采用≥2mmPb铅当量的铅板、外部采用拉丝不锈钢面板；

观察窗采用高玻璃；无黄色阴影，斑点、气泡、砂岩、杂质、清晰度高，透光率好；

不锈钢边框更安全、结实、耐用；

5、不锈钢支撑脚，带刹车白色医用高承重静音阻尼轮，移动灵活、方便。