**数片机参数**

**一、设备用途：**用于将片剂、胶囊药品自动点数

**二、招标技术参数和性能要求：**

|  |
| --- |
| 数片机参数 |
| ★1 | 可以同时进行3种零散药品的点数 |
| ★2 | 必须与本院使用的分包机药盒进行匹配，由分包机药盒直接供药，防止多余的交叉污染源 |
| 3 | 电机转数≥20转//分钟 |
| 4 | 点数精确率≥99% |
| 5 | 药品点数完成后，能够自动停止运行。判定时间不得超过20秒。 |
| ★6 | 每种药品可以进行9999以内的点数； |
| 7 | 结构紧凑，操作简便，点击启动按钮即可工作，点击复位按钮即可清零。 |
| 8 | 电源要求：220V+6%，50Hz+2% |
| 9 | 耗电量低于150W |