96孔磁力架设备性能参数要求

★1、适用于200µL的96孔板和无裙边和半裙边PCR条。

2、磁体数量‌≥13个。

★3、磁珠分离方式：侧面吸附。

4、具有磁性强、分离快速。

5、可通过移动96孔板实现样品混合，无需额外操作即可促进磁珠在样品中来回移动，加快处理速度并减少误差。

6、与底部磁力架结合使用时，可实现高洗涤量（侧磁力架）和低洗脱量（底部磁力架）的灵活调节

‌

‌

‌