板式微孔离心机设备性能参数要求

★1、适用于96孔、384孔PCR板、带裙边、不带裙边及各种标准PCR微孔板。

2、具备电子刹车，≤6s 即可停止。

3、具备点动和定时两种操作模式，定时范围：1s~99s

4、转速≥2800 rpm

5、最大离心力≥600 g

6.噪音：≤ 55dB

7、升速时间：≤15s

8、降速时间：≤6s