生化十项检测仪参数

|  |  |
| --- | --- |
| 检测项目 | 肝功能、肾功能、胰腺功能、电解质、脂类、葡萄糖、血氨等36项检测项目 |
| 样本类型 | 抗凝全血、血清或血浆 |
| 分析方法 | 连续监测比色法、终点比色法、比浊法 |
| 样 本 量 | 约0.1ml |
| 处理速度 | 约12分钟/样本 |
| 光源系统 | 高性能免维护氙灯，无需预热 |
| 光路系统 | 双波长后分光光路，9路检测波长 |
| 管路系统 | 生化仪主机无液体流道管路，检测前后无需清洗维护 |
| 数据容量 | ≤50000组样本数据 |
| 温控精度 | 37℃±0.2℃ |
| 校准方式 | 用户无需校定标，试剂盘二维码内置定标信息 |
| 升级管理 | 自动推送软件升级信息、云端服务器远程管理维护设备 |
| 数据通讯 | 无线局域网、蜂窝网络、RS232接口、USB2.0、以太网口、支持LIS口、支持 |