**牙科种植机技术参数**

1、电源电压：AC220V 50Hz/60Hz 180VA，马达空载转速：300~42500 r/min，弯手机齿轮速比（标配）：20:1，扭矩范围：5-80 N•cm，蠕动泵流量：0~100mL/min 。

▲2、彩色界面，显示清晰，触摸操作可设定和保存参数；

★3、具备专门的种植模式和外科模式；可使用钛合金外壳的1:4.2仰角增速手机；

4、具备多用户模式，可以根据不同使用习惯设置多个用户或种植系统，每个用户可以设置多个程序；

5、植入植体的过程可以转化为实际的扭矩曲线，并可以通过USB接口导出实际的扭矩曲线；

▲6、屏幕亮度10档滑动调节；屏幕提示音可实现开关调节；

▲7、六滚轮蠕动泵，出水更加连续；

8、采用进口微型马达，电机扭矩保证终端输出达 80N•cm；

9、手机采用进口轴承，跳动幅度小于 0.02mm，使用平稳；

10、水量控制、程序切换、正反转切换、转速控制均可通过多功能脚踏完成；

11、植入扭矩实时显示，且记录显示植入峰值扭矩；

▲12、每次开机自动进行扭力校准，无需额外操作，确保每次种植手术设备精准性；

13、具备扭力维持功能，植入过程将保持扭矩持续输出；

14、具备故障自诊，自动保护功能，电机，脚踏连接异常将会立即显示报警；

★15、配置钛合金外壳20:1带光纤维种植弯手机3把；1:4.2带光纤仰角增速手机1把 。