附件1

### 调研报价表

**项目名称：江门市中心医院新院区医用家具项目市场调研**

**供应商名称：**

**供应商联系人及方式：**

**供应商营业执照等：**

**报价方案如下：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **部件名称** | **规格** | **参数要求** | **数量** | **单位** | **响应单价（元）** | **小计（元）** | **是否满足规格和参数要求 （是/否）** |
| 1 | 办公椅 | 办公椅 | 580\*640\*（930-1010） | 1.尼龙玻纤椅身靠背扶手，一体成型,涤纶丝耐磨网布 2.高回弹定型棉坐垫 3.通过SGS认证，协强三级电镀气压棒 4.55MM 防震静音PU轮，320mm尼龙脚。 5.配中班倾仰3.0加厚防爆底盘 | 236 | 张 |  |  |  |
| 2 | 办公桌 | 办公桌 | 1200\*600\*750 | 1、材质：台面为25mmE0级刨花板，木纹饰面，钢制脚架，表面静电喷涂处理； 2、配件：三节路轨、可选钢制键盘架或木制键盘架、可选暗抠手或128U型不锈钢拉手； 3、配置：钢制支撑脚+木制支撑柜。 | 46 | 张 |  |  |  |
| 3 | 等候沙发 | 等候沙发 | 1095\*825\*865 | 1、面料为医用皮，坐感舒适，环保耐用； 2、优质高密度回弹海绵； 3、内框架为木架，落地为优质五金脚架，带防滑耐磨脚垫。 | 29 | 张 |  |  |  |
| 4 | 病人椅 | 病人椅 | 485\*550\*785 | 1.采用全新聚丙烯一体注塑成型、零甲醛释放使用更健康。 2.不借助工具可实现7张堆叠设计、不占空间，便于收纳，清洁。 3.座面:座高440mm，座宽420mm， 座深440mm， 座面根据人体曲线设计舒适配比，辨识度高， 座面贴合，(蓝、黄、灰、绿、白)有5种常规颜色可选。 4.椅背:可独立拆卸式靠背，凹槽式设计，具备使用者单手手提功能。圆润椅角无毛边，不伤 手，背重0.55KG，背高250mm，背宽390mm，背下厚9m/上厚3m，背弧度R250mm包覆性明 显，提高整椅的舒适度，6种常规颜色可选。 5.四脚40\*35m成菱形设计、结构稳定，PU耐磨脚垫保护地板随意推拉， 可承重150KG | 66 | 张 |  |  |  |
| 5 | 办公桌 | 沿墙边做办公桌 | L\*600\*750 | 1、材质：台面为E0级人造板材，木纹饰面； 2、配件：可选128不锈钢U型拉手、暗抠手，三节导轨、抽芯锁具，台下木侧脚，每人位配木制三抽柜支撑。 | 20.9 | 延米 |  |  |  |
| 6 | 候诊椅 | 四人候诊椅 | 四人位 | 1、椅面：采用高密度聚氨脂自结皮，冷固发泡一体成型，内置整体式焊接钢架 2、扶手/脚架：采用铝合金一体压铸成型，经纳米喷涂处理 3、横梁：采用Q235冷轧钢带按正六角形状轧制成型，表面喷涂处理，横截面高度68、壁厚≥2.0 4、横梁封盖：采用ABS塑料一体注塑成型 | 16 | 张 |  |  |  |
| 7 | 医用护士站 | 直形站体 | L\*660\*738 | 1、材质：优质电解钢板≥0.8mm厚，龙骨由≥1.5mm电解钢板不同部位使用，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢站体底座高度为120mm、复合亚克力人造石台面及饰板≥12mm厚，无缝拼接，易清洁，满足院感需求； 2、配件：锁具、缓冲门铰、三节路轨、一字折弯斜拉手、站体内藏走线系统，便捷式检修装置。台底配≥0.8mm厚电解钢板制作的支撑柜，贴不锈钢踢脚线，可根据需要选配主机箱、打印机柜、抽屉柜和掩门柜； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 6.998 | 延米 |  |  |  |
| 8 | 台面人造石 | L\*700\*12/40 | 6.998 | 延米 |  |  |  |
| 9 | 看台 | L\*300\*400 | 2.998 | 延米 |  |  |  |
| 10 | 看台人造石 | L\*300\*12/40 | 2.998 | 延米 |  |  |  |
| 11 | 护士站前档人造石 | L\*400\*12 | 2.998 | 延米 |  |  |  |
| 12 | 护士站三抽柜 | 400\*450\*710 | 7 | 个 |  |  |  |
| 13 | 护士站主机柜 | 300\*450\*710 | 7 | 个 |  |  |  |
| 14 | 键盘架 | 常规 | 7 | 个 |  |  |  |
| 15 | 诊断桌 | 诊断桌 | 1400\*1400\*750 | 1、台面：E0级实木多层板，木纹饰面；台面25MM厚，开1孔，配160铝合金线合盖，近色封边； 3、台下圆柱脚静电粉末喷涂，配专用脚套，木制吊档板； 4、配柜：木制多功能副柜，柜身纯色处理，柜门及抽面木纹颜色； 5、配件：不锈钢缓冲门铰、三节导轨、锁具； 6、不锈钢踢脚线 | 26 | 组 |  |  |  |
| 16 | 更衣柜 | 上下六门更衣柜 | 900\*500\*2000 | 1、材质：优质电解钢板≥0.8mm，经久耐用； 2、配件：可选128不锈钢U型拉手、暗抠手、一字折弯拉手，不锈钢缓冲门铰、抽芯锁，配挂衣通、更衣镜，标签卡槽，有透气孔； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 4、上下六门。 | 15 | 个 |  |  |  |
| 17 | 不锈钢货架 | 不锈钢货架 | 1500\*600\*2000 | 1、材质：304#不锈钢基材≥0.8mm厚，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固； 2、配置：固定层板； 3、配件：塑料胶套，避免损伤地面。 | 68 | 组 |  |  |  |
| 18 | 候诊椅 | 三人候诊椅 | 三人位 | 1、椅面：采用高密度聚氨脂自结皮，冷固发泡一体成型，内置整体式焊接钢架 2、扶手/脚架：采用铝合金一体压铸成型，经纳米喷涂处理 3、横梁：采用Q235冷轧钢带按正六角形状轧制成型，表面喷涂处理，横截面高度68、壁厚≥2.0 4、横梁封盖：采用ABS塑料一体注塑成型 | 44 | 张 |  |  |  |
| 19 | 医用治疗柜 | 地柜 | L\*630/600\*837 | 1、材质：电解板≥0.8mm厚、背架主龙骨≥1.5mm厚及电解板≥0.8mm，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、复合亚克力人造石台面≥12mm厚，无缝拼接，易清洁，满足院感需求； 2、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、插销（垃圾柜用）、三节路轨、ABS标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、可选配不锈钢感应水龙头管为和水盆； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂； 4、垃圾柜工艺：插销、一体成形PP垃圾盖、304不锈钢支撑杆支撑开启方式； 5、高危药品柜工艺；抽屉为8个，其中一列配掩门+密码锁内置抽屉为普通锁。 | 5.7 | 延米 |  |  |  |
| 20 | 人造石台面 | L\*630/600\*12/30 | 8.4 | 延米 |  |  |  |
| 21 | 分隔板 | 0 | 5.7 | 延米 |  |  |  |
| 22 | 背架 | L\*45\*1850 | 8.4 | 延米 |  |  |  |
| 23 | 吊柜 | L\*350\*550 | 8.4 | 延米 |  |  |  |
| 24 | 分类垃圾柜 | 1000\*630/600\*837 | 2 | 个 |  |  |  |
| 25 | 水盆柜 | 700\*630/600\*837 | 1 | 组 |  |  |  |
| 26 | 亚克力档水 | 常规 | 1 | 套 |  |  |  |
| 27 | 值班床 | 双层木床 | 2000\*1000\*1780 | 1、主体材料全部采用松木； 2、床立柱采用：60\*80mm；床长、短横梁采用：120\*30mm；床护栏采用：47\*30mm；床护栏竖料采用：47\*25mm，侧梯料采用：50\*30mm，床板采用15mm厚杉木板，双面抛光。 3、床排全部采用椭圆型带倒挂榫卯结构进行设计，增加安全美观，其中床横梁与床立柱采用优质螺栓件紧密连接，使用寿命长。各种配件安装后应严密、平整、端正、牢固、结合处应无开裂或松动。榫头、零部件等结合处不应断裂，榫眼采用水基胶粘剂装斗。涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象。油漆工艺：采用环保滚涂五底三面水性UV透明漆。 4、双层，配50MM厚床垫。 | 6 | 张 |  |  |  |
| 28 | 双人沙发 | 双人沙发 | 双人沙发 | 1、面料为医用皮，坐感舒适，环保耐用； 2、优质高密度回弹海绵； 3、内框架为木架，落地为优质五金脚架，带防滑耐磨脚垫。 | 1 | 组 |  |  |  |
| 29 | 茶几 | 茶几 | 1200\*600\*430 | 1、架子：高质实钢铁管碳黑砂处理； 2、台面：20mm爵士白大理石台面。 | 1 | 组 |  |  |  |
| 30 | 文件柜 | 文件柜 | 1200\*500\*1800 | 1、材质：优质电解钢板≥0.8mm，经久耐用； 2、配件：128U型不锈钢拉手、缓冲液压门铰； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂； 4、配置：一边是文件柜，上为玻璃门板，下为钢制门板，内含三件层板；一边是更衣柜，内有挂衣杆和一层板，钢制门板。可根据现场装修及空间搭配不同颜色。 | 1 | 组 |  |  |  |
| 31 | 主任办公桌 | 主任办公桌 | 主：1400\*600\*750 副：1400\*400\*650 | 1、采用线E0级实木颗粒板，防腐等化学处理，强度高、刚性好、不易变形、比重合理。  2、板材：25mm+16mm厚刨花板； 3、不锈钢缓冲门铰，三节缓冲路轨，锁具； 4、面板厚度为25mm，宽度600；  5、付柜宽度400，内含主机位，三抽屉，文件矮柜； 6、钢脚采用国标1.5一级冷轧钢制作，静电热固性喷塑,经酸洗磷化防锈处理，表面喷涂。 | 6 | 组 |  |  |  |
| 32 | 办公椅2 | 办公椅 | 580\*460\*（1160-1240） | 1.尼龙玻纤椅身椅背扶手，分体固定扶手，可调节头枕 2.高回弹定型棉坐垫、高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热  3.协强三级电镀气杆，通过SGS美国BIFMA5.1  4.3.0加厚，升降、同步倾仰防爆底盘 （小19托） 5.∮320mm塑脚  6.φ55MM 防震静音PU轮 | 6 | 张 |  |  |  |
| 33 | 配餐柜 | 地柜 | L\*630/600\*837 | 1、基材：台面采用≥12mm厚复合亚克力人造石台面。柜体基材为多层实木夹板，具有防潮、耐磨性能强。 2、封边：采用优质激光封边条，环保性好，应无龟裂、无鼓泡，磨30r后应无露底现象； 3、热熔胶：采用优质热熔胶，总挥发性有机物符合国家标准。 4、配件：缓冲门铰、三节缓冲路轨、三合一连接件、可选128孔不锈钢U形拉手、暗抠手、无拉手，不锈钢手动水龙头和水盆。 5、木制实门，上吊柜吊于墙上，下为地柜，可选不锈钢、铝合金脚线。 | 18.83 | 延米 |  |  |  |
| 34 | 人造石台面 | L\*630/600\*12/30 | 23.03 | 延米 |  |  |  |
| 35 | 吊柜 | \*800\*350 | 8.4 | 延米 |  |  |  |
| 36 | 水盆柜 | 700\*630/600\*837 | 7 | 组 |  |  |  |
| 37 | 亚克力档水 | 常规 | 7 | 套 |  |  |  |
| 38 | 餐桌 | 餐桌 | 1400\*800\*750 | 1、餐桌台面：采用优质岩板≥10mm；（带底板）； 2、餐桌整体框架及底盘：选用优质不锈钢。 | 17 | 张 |  |  |  |
| 39 | 餐椅 | 餐椅 | 常规 | 1、全新PP料+玻纤注塑一体成型 2、颜色黑色，蓝色，白色，黄色，灰色，共5个颜色 3、木脚采用坚固耐磨弯曲木 | 72 | 张 |  |  |  |
| 40 | 办公桌 | 办公桌 | 1400\*600\*750 | 1、材质：台面为25mmE0级刨花板，木纹饰面，钢制脚架，表面静电喷涂处理； 2、配件：三节路轨、可选钢制键盘架或木制键盘架、可选暗抠手或128U型不锈钢拉手； 3、配置：钢制支撑脚+木制支撑柜。 | 106 | 张 |  |  |  |
| 41 | 文件柜 | 文件柜 | 800\*400\*2000 | 1、采用E0级实木颗粒板； 2、板材：25mm+16mm厚刨花板； 3、配件采用优质五金件； 4、面板层板厚度25mm，侧板、背板为16mm，上对开铝框玻璃掩门含二件活层，下对开木掩门含一件活层。 | 10 | 组 |  |  |  |
| 42 | 文件柜 | 文件柜 | 1800\*400\*2000 | 1、材质：优质电解钢板≥0.8mm，经久耐用； 2、配件：128U型不锈钢拉手、缓冲液压门铰； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂； 4、配置：一边是文件柜，上为玻璃门板，下为钢制门板，内含三件层板；一边是更衣柜，内有挂衣杆和一层板，钢制门板。可根据现场装修及空间搭配不同颜色。 | 3 | 组 |  |  |  |
| 43 | 会议桌 | 会议桌 | 3200\*1200\*750 | 1、采用线E0级实木颗粒板，防腐等化学处理，强度高、刚性好、不易变形、比重合理，达到国家握钉力测试标准。甲醛释放量符合国家标准，苯、甲苯、二甲苯和乙苯的含量符合国家标准要求；  2、板材：50mm+16mm厚刨花板；  3、配件采用优质五金；  4、台面配电源插座 | 3 | 张 |  |  |  |
| 44 | 会议椅 | 会议椅 | 585\*570\*950 | 1、固定腰垫和黑色PP玻纤背筐和扶手；  2、42密度中软高弹切割海绵； 3、华宇耐磨亲肤弹力坐步； 4、背加密加厚H系列网饰面；  5、弓型 25圆管2.0厚黑色喷涂架。 | 43 | 张 |  |  |  |
| 45 | 餐桌 | 餐桌 | 800\*800\*750 | 1、台面选用25MM厚刨花板； 2、304拉丝不锈钢台架。 | 4 | 组 |  |  |  |
| 46 | 单人沙发 | 单人沙发 | 单人沙发 | 1、面料为医用皮，坐感舒适，环保耐用； 2、优质高密度回弹海绵； 3、内框架为木架，落地为优质五金脚架 | 14 | 组 |  |  |  |
| 47 | 三人沙发 | 三人沙发 | 三人沙发 | 1、面料为医用皮，坐感舒适，环保耐用； 2、优质高密度回弹海绵； 3、内框架为木架，落地为优质五金脚架 | 7 | 组 |  |  |  |
| 48 | 卡位沙发 | 卡位沙发 | L\*700\*830 | 1、面料为医用皮，坐感舒适，环保耐用； 2、优质高密度回弹海绵； 3、内框架为木架，落地为优质五金脚架 | 39.6 | 延米 |  |  |  |
| 49 | 不锈钢货架 | 不锈钢货架 | 1500\*600\*2000 | 1、材质：立柱≥1.5mm厚金属管材，层板≥0.8mm厚优质电解钢板； 2、配置：可根据物品存放的需要调节层板高度； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 4、可选配带侧板和背板。 | 6 | 组 |  |  |  |
| 50 | 文件柜 | 文件柜 | 1200\*500\*1800 | 1、材质：优质电解钢板≥0.8mm，经久耐用； 2、配件：128U型不锈钢拉手、缓冲液压门铰； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂； 4、配置：一边是文件柜，上下为钢制门板，内含三件层板；一边是更衣柜，内有挂衣杆和一层板，钢制门板。可根据现场装修及空间搭配不同颜色。 | 3 | 组 |  |  |  |
| 51 | 餐桌 | 餐桌 | 600\*600\*750 | 1、台面选用25MM厚刨花板； 2、304拉丝不锈钢台架。 | 5 | 组 |  |  |  |
| 52 | 吧台 | 吧台 | L\*600\*1000 | 1、台面为25MM厚夹板基材，纯色或木纹色三胺纸饰面 2、台面五金钢架，粉末静电喷涂 | 9.4 | 延米 |  |  |  |
| 53 | 吧椅 | 吧椅 | 490\*490\*990 | 1、框架：内置铁架+定型海棉； 2、海绵：全定型海棉 3、面料：西皮； 4、五金：喷涂钢脚架。 | 13 | 张 |  |  |  |
| 54 | 转椅 | 转椅 | 600\*600\*935-1045（mm） | 1、面料:采用优质发泡PU材料，表面耐刮，通过10万次耐磨，环保无毒，通过国标甲醛检测，抗UV，耐酒精，防霉抗菌； 2、椅座:①内胶壳+外胶壳强化合成尼龙坐垫，②尼龙操作手柄隐藏在胶壳内，③采用优质发泡PU材料，且造型吻合人体臀部的弧度，符合身体曲线，缓解疲劳：④内框采用开模胶壳高韧度，不易折； 3、椅背:整体外观凸字形，腰部呈环抱状，贴合身体有效承托腰部压力①内胶壳+外胶壳强化合成尼龙纤维背框，②采用一体成型定型海绵，70密40硬/m3;软硬适中，高回弹，且造型吻合人体的弧度，符合身体曲线，缓解疲劳：③内框采用开模胶壳高韧度，不易折； 4、靠背支架：①采用尼龙+纤维强化支架，不缩水，不变形，有效支撑上身重量，②链接靠背处具备15°逍遥功能，有效环节疲劳； 5、气压棒:三级120MM行程碳化气压棒,升降自如，升降30万次无损，棒芯2.0MM厚度，外管1.5MM厚度； 6、椅脚:采用尼龙+纤维五星脚，半径300MM； 7、椅轮:50MM灰色PU椅轮，强化合成尼龙纤维树脂材料制成，滑动时无杂音、活动自如，转动10万次无损坏。 | 31 | 张 |  |  |  |
| 55 | 等候沙发 | 等候沙发 | 1095\*825\*865 | 1、面料为医用皮，坐感舒适，环保耐用； 2、优质高密度回弹海绵； 3、内框架为木架，落地为优质五金脚架，带防滑耐磨脚垫。 4、中间带茶几板，多层实木夹板基材。 | 12 | 张 |  |  |  |
| 56 | 单人沙发 | 单人沙发 | 单人沙发 | 1、面料为医用皮，坐感舒适，环保耐用； 2、优质高密度回弹海绵； 3、内框架为木架，落地为优质五金脚架，带防滑耐磨脚垫。 | 6 | 组 |  |  |  |
| 57 | 三人沙发 | 三人沙发 | 三人沙发 | 1、面料为医用皮，坐感舒适，环保耐用； 2、优质高密度回弹海绵； 3、内框架为木架，落地为优质五金脚架 | 3 | 组 |  |  |  |
| 58 | 茶台 | 茶台 | 直径800 | 1、面板为仿天然石面； 2、内架采用夹板基材，面贴白蜡木木皮处理，表面经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆； | 1 | 组 |  |  |  |
| 59 | 矮柜 | 矮柜 | L\*\*600\*800 | 1、主要材料：所有板件采用E0级实木多层夹板； 2、主要板材厚度：面板、活动层板厚度为25mm，侧板、底板、门板厚度为16mm； 3、功能配置：主柜（上抽下门）+1件活动层板； 4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。 6、含亚克力石面 | 6.4 | 延米 |  |  |  |
| 60 | 茶几 | 茶几 | φ600\*750 | 1、架子：铁质白砂架； 2、台面：雪山白岩板面。 | 2 | 组 |  |  |  |
| 61 | 文件柜 | 文件柜 | 800\*400\*2000 | 1、采用E0级实木颗粒板； 2、板材：25mm+16mm厚刨花板； 3、配件采用优质五金件； 4、面板层板厚度25mm，侧板、背板为16mm，上对木门含二件活层，下对开木掩门含一件活层。 | 12 | 组 |  |  |  |
| 62 | 沙发 | 沙发 | 850\*750\*740 | 1、优质医用皮软包，手感舒适，透气性好，40#高密度海绵，多层夹板内衬，优质硬木框架； 2、不锈钢脚架，结构稳固； 3、矮扶手设计，便于午休小憩。 | 1 | 张 |  |  |  |
| 63 | 组合沙发 | 组合沙发 | 2250\*1200\*750 | 医用皮+木制内框架+五金脚 医用抑菌皮：耐磨性无明显损伤、剥落，气味≤2级，撕裂力≥70N，禁用偶氮染料、游离甲醛均未检出；耐光性≥5 级，涂层粘着牢度≥6N/10mm，挥发性有机物≤55mg/kg；防霉等级（黑曲霉、黄曲霉）均为1级；白色念珠菌、乙型副伤寒沙门氏菌抗菌性能（抗菌率）均≥99%；可萃取重金属10种（其中铅、镉、钴、汞、锑、镍、铜、砷、六价铬）均未检出；含氯苯酚未检出；邻苯基苯酚未检出，依据GB/T 16799-2018、QB/T4199-2011、QB/T4341-2012、HJ 507-2009、QB/T2709-2005标准。 海绵：恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤30%（5万次），甲醛释放量≤0.120mg/m2h，TVOC≤0.5mg/m2h,软质聚氨酯泡沫塑料密度，座面：≥25kg/m3其他部位：≥18kg/m3回弹性≥35%，家具制品用泡沫塑料燃烧性能等级B1级，依据GB/T10802-2006、GB 8624-2012、GB/T2280-2016标准。 实木多层板：苯≤5μg/m³，甲苯≤15μg/m³，二甲苯≤10μg/m³，甲醛释放量（气候箱法）≤0.011mg/m³，依据GB/T9846-2015、GB/T17657-2013、GB/T35601-2017标准。 | 19 | 套 |  |  |  |
| 64 | 等候沙发 | 等候沙发 | 2400\*700\*750 | 医用皮+木制内框架+五金脚 医用抑菌皮：耐磨性无明显损伤、剥落，气味≤2级，撕裂力≥70N，禁用偶氮染料、游离甲醛均未检出；耐光性≥5 级，涂层粘着牢度≥6N/10mm，挥发性有机物≤55mg/kg；防霉等级（黑曲霉、黄曲霉）均为1级；白色念珠菌、乙型副伤寒沙门氏菌抗菌性能（抗菌率）均≥99%；可萃取重金属10种（其中铅、镉、钴、汞、锑、镍、铜、砷、六价铬）均未检出；含氯苯酚未检出；邻苯基苯酚未检出，依据GB/T 16799-2018、QB/T4199-2011、QB/T4341-2012、HJ 507-2009、QB/T2709-2005标准。 海绵：恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤30%（5万次），甲醛释放量≤0.120mg/m2h，TVOC≤0.5mg/m2h,软质聚氨酯泡沫塑料密度，座面：≥25kg/m3其他部位：≥18kg/m3回弹性≥35%，家具制品用泡沫塑料燃烧性能等级B1级，依据GB/T10802-2006、GB 8624-2012、GB/T2280-2016标准。 实木多层板：苯≤5μg/m³，甲苯≤15μg/m³，二甲苯≤10μg/m³，甲醛释放量（气候箱法）≤0.011mg/m³，依据GB/T9846-2015、GB/T17657-2013、GB/T35601-2017标准。 | 9 | 套 |  |  |  |
| 65 | 环形沙发 | 环形沙发 | 外环：φ2400\*600 内圈：φ1200\*120 | 医用皮+木制内框架(表面木纹烤漆工艺)+不锈钢底框 医用抑菌皮：耐磨性无明显损伤、剥落，气味≤2级，撕裂力≥70N，禁用偶氮染料、游离甲醛均未检出；耐光性≥5 级，涂层粘着牢度≥6N/10mm，挥发性有机物≤55mg/kg；防霉等级（黑曲霉、黄曲霉）均为1级；白色念珠菌、乙型副伤寒沙门氏菌抗菌性能（抗菌率）均≥99%；可萃取重金属10种（其中铅、镉、钴、汞、锑、镍、铜、砷、六价铬）均未检出；含氯苯酚未检出；邻苯基苯酚未检出，依据GB/T 16799-2018、QB/T4199-2011、QB/T4341-2012、HJ 507-2009、QB/T2709-2005标准。 海绵：恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤30%（5万次），甲醛释放量≤0.120mg/m2h，TVOC≤0.5mg/m2h,软质聚氨酯泡沫塑料密度，座面：≥25kg/m3其他部位：≥18kg/m3回弹性≥35%，家具制品用泡沫塑料燃烧性能等级B1级，依据GB/T10802-2006、GB 8624-2012、GB/T2280-2016标准。 实木多层板：苯≤5μg/m³，甲苯≤15μg/m³，二甲苯≤10μg/m³，甲醛释放量（气候箱法）≤0.011mg/m³，依据GB/T9846-2015、GB/T17657-2013、GB/T35601-2017标准。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 66 | 被服柜 | 被服柜 | 900\*500\*2000 | 1、材质：优质电解钢板≥0.8mm，经久耐用； 2、配件：可选128不锈钢U型拉手、暗抠手、一字折弯拉手，不锈钢缓冲门铰、抽芯锁，配活动层板，标签卡槽； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 13 | 1 |  |  |  |
| 67 | 更衣柜 | 上下四门更衣柜 | 900\*500\*2000 | 1、材质：优质电解钢板≥0.8mm，经久耐用； 2、配件：可选128不锈钢U型拉手、暗抠手、一字折弯拉手，不锈钢缓冲门铰、抽芯锁，配挂衣通、更衣镜，标签卡槽，有透气孔； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 4、上下四门。 | 6 | 个 |  |  |  |
| 68 | 换鞋凳 | 换鞋凳 | 1200\*400\*450 | 1、材质：所有板材均采用的实木颗粒板基材的三聚氰氨板； 2、厚度：顶板厚度为25mm，侧板、层板、门板、底板厚度为16mm。 | 6 | 张 |  |  |  |
| 69 | 组合沙发 | 组合沙发 | 4050\*1200\*750 | 医用皮+木制内框架+五金脚 医用抑菌皮：耐磨性无明显损伤、剥落，气味≤2级，撕裂力≥70N，禁用偶氮染料、游离甲醛均未检出；耐光性≥5 级，涂层粘着牢度≥6N/10mm，挥发性有机物≤55mg/kg；防霉等级（黑曲霉、黄曲霉）均为1级；白色念珠菌、乙型副伤寒沙门氏菌抗菌性能（抗菌率）均≥99%；可萃取重金属10种（其中铅、镉、钴、汞、锑、镍、铜、砷、六价铬）均未检出；含氯苯酚未检出；邻苯基苯酚未检出，依据GB/T 16799-2018、QB/T4199-2011、QB/T4341-2012、HJ 507-2009、QB/T2709-2005标准。 海绵：恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤30%（5万次），甲醛释放量≤0.120mg/m2h，TVOC≤0.5mg/m2h,软质聚氨酯泡沫塑料密度，座面：≥25kg/m3其他部位：≥18kg/m3回弹性≥35%，家具制品用泡沫塑料燃烧性能等级B1级，依据GB/T10802-2006、GB 8624-2012、GB/T2280-2016标准。 实木多层板：苯≤5μg/m³，甲苯≤15μg/m³，二甲苯≤10μg/m³，甲醛释放量（气候箱法）≤0.011mg/m³，依据GB/T9846-2015、GB/T17657-2013、GB/T35601-2017标准。 | 1 | 组 |  |  |  |
| 70 | 四门储物柜 | 四门储物柜 | 900\*500\*2000 | 1、材质：优质电解钢板≥0.8mm厚，经久耐用； 2、配件：128U型不锈钢拉手、缓冲门铰、下中三3对开门； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂； 4、可根据现场装修及空间搭配不同颜色。 | 2 | 组 |  |  |  |
| 71 | 6门更衣柜-换鞋 | 6门更衣柜-换鞋 | 900\*500\*2000 | 1、材质：优质电解钢板≥0.8mm，经久耐用； 2、配件：128不锈钢U型拉手、不锈钢缓冲门铰、抽芯锁，配挂衣通、更衣镜，标签卡槽，有透气孔； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 8 | 组 |  |  |  |
| 72 | 合计（元） | | | | | |  | | |

注：1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价要求：总价包干，报价应包括货物、运输保险、搬运、二次搬运、分批安装、调试、培训、检测以及验收合格之前和质保期内服务及备品备件、障碍物拆除、垃圾清理、场地复原、包括配合采购人其它采购项目与本项目有相关技术协调工作以及发票税金等所有费用。本合同执行期间采购人不另外支付其他费用。

3.供应商报价以经加盖公章后调研报价表为准。

供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日