注射泵参数要求

1. 具备普通注射泵的功能。如手动自动推注等，预设推注时间等。
2. 精度要求速度控制在小数点后两位。
3. 自动识别注射器：自动识别2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml或60ml标准注射器。
4. 有数据连接功能，数据支持传输到医院的数据系统。
5. 厂家保修至少3年以上及进行计量检查、并留下国家认可的标记。
6. 配套输液架固定，方便科室移动泵使用。
7. 输液泵重量适宜，不要过重，方便携带。随机备有固定夹。可数个注射泵组合在一起，方便病房整理。
8. 具有蓄电功能。续航至少1小时。适合在急救运输时使用，抗颠簸。