**肾动脉射频消融仪参数要求**

1. 电极数量≥4个
2. 各个通道可独立输出，单通道额定输出功率≥6W
3. 额定治疗时间≥60s，具备时间到自动终止射频功能
4. 导管电极段可通过直径3mm-8mm，贴合性良好
5. 电极具备独立程序控制;
6. 电极独立进行能量输出;
7. 具备导管是否插入的提示;
8. 具备负载阻抗测量及超负载阻抗控制保护功能
9. 具备温度测量及温度保护功能
10. 具备内置安全机制功能;
11. 具备电极贴壁状态检测功能
12. 具备自检功能及异常提示功能
13. 具备触控操作面板