**参数要求**

**产品技术参数要求：**

**1、可实现手术视频存储** 医学影像录像系统用于清晰记录手术过程，软件配置有录像存储及直播功能。

**2、匹配医院的PACS系统** 可以匹配医院内网接口智能匹配，系统已内置格式，填写相关参数数据后测试接通、保存即可。

**3、适用仪器** 可连接蔡司以及徕卡的眼科手术显微镜，配置高清晰采集卡，支持1920\*1080P动、静态图像集，可选择接收HD-SDI、DVI、HDMI色差分量高清信号。

**4、新建病历** 提供全面的病人基本资料项目，完善的模板可自由增加、修改、删除。

**5、操作软件界面** 进入软件可显示动态窗口，拍照实时显示；清晰、直观的软件界面，简单易学。

**6、**静态图像采集可由一个脚踏开关控制；支持录像回放采图和剪切。

**7、资料的导出** 导入导出功能可以将手术室工作站的录像、图片、报告等资料转存到U盘或移动硬盘。

**8、配置大容量硬盘**，可以长时间保证录像所需的空间大小，定期免费升级存储空间。

**9、视频剪辑** 配置视频剪辑播放器软件，实现手术视频制作。

**10、视频光学转接口** 光圈自动调节同步手术显微镜获得最佳景深效果和视频图像及亮度，大视野、大景深设计，配置高质量光学适配器。