静态床垫参数
1、成人版规格（配置8套）：
1.1床垫宽度：≥90cm；床垫长度：≥195cm；床垫厚度：≥9cm；
1.2床垫重量：≤6KG；
1.3海绵密度：≥35Kg/m³；
1.4安全承重 ≥300Kg；
2、儿童版规格（配置1套）：
2.1床垫宽度：87-88cm；床垫长度：175cm（±2cm）；床垫厚度：≥9cm；
2.2床垫重量：≤6KG；
2.3海绵密度：≥35Kg/m³。
3、表层垫罩具有防水、泼水功能,便于迅速清除水渍、尿渍、血渍及粪便，无渗漏。
4、内部表层采用柔软的中反弹海绵材料。
5、其他要求：
5.1整体符合人体工程学设计，适应患者体型，减少接触面的压力。
▲5.2有效预防褥疮，适合多种临床压疮风险患者，安全无噪音，可延长翻身时间至少 4小时。
5.3受压最大的肩部及臀部下方采用凝胶材料。
5.4适应多种床体体位且能最大程度上贴合床体。
▲5.5不同床体和体位采用不同压力值，分区减压，减低压疮发生率。
5.6翻身无噪音。
▲5.7减压缓冲放压疮：内部采用不同硬度聚氨酯海绵，有效预防局部组织因长时间受压而出现褥疮，有效防水防污，便于临床维护清理。
5.8限位防坠床：两侧加硬、中间软硬适中，防止床边跌落意外的产生。
5.9符合医用抗菌防水防污标准，可拆洗，亦可采用紫外线照射或臭氧消毒方式进行方便清理。
5.10整体床垫可卷成直径仅 50-60CM的圆形。
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	产品名称
	数量

	床垫
	1张

	床垫防护外套
	1个

	床笠/固定绑带（防滑移装置）
	1张

	透气防水内衬
	1张

	防撞护角/防撞条
	4个

	体位固定垫
	1个

	产品合格证
	1份

	使用说明书
	1份

	保修卡
	1份



