设备清单

	设备品牌
	产品型号
	SN号
	安装日期
(起保日期)
	过保日期

	富士
	VP-7000图像处理器
	3V627G898
	2023-10-7
	2026-10-6

	
	BL-7000光源
	3S101G874
	2023-10-7
	2026-10-6

	
	EG-760CT
	8G411G219
	2023-10-7
	2026-10-6

	
	EG-580RD
	4G384G023
	2023-10-7
	2026-10-6

	
	EG-580RD
	4G384G024
	2023-10-7
	2026-10-6

	
	EC-740T/M
	1C732G166
	2023-10-7
	2026-10-6

	
	EC-740T/M
	1C732G167
	2023-10-7
	2026-10-6

	
	SU-9000-H-超声主机
	1V658G296
	2023-10-7
	2026-10-6

	
	EG-580UR
	4U048G089
	2023-10-7
	2026-10-6

	
	SP-900小探头主机
	3V647G471
	2023-10-7
	2026-10-6

	
	VP-7000图像处理器
	3V627G979
	2023-12-26
	2026-12-25

	
	BL-7000光源
	3S101G956
	2023-12-26
	2026-12-25

	
	EG-580RD
	4G384G032
	2023-12-26
	2026-12-25

	
	EG-580RD
	4G384G033
	2023-12-26
	2026-12-25

	
	EG-580RD
	4G384G034
	2023-12-26
	2026-12-25

	
	EC-720R/M
	1C740G811
	2023-12-26
	2026-12-25

	
	EC-720R/M
	1C740G812
	2023-12-26
	2026-12-25

	
	EC-720R/M
	1C740G813
	2023-12-26
	2026-12-25

	奥林巴斯
	GIF-H290
	2360744
	2023年8月
	2026年8月

	
	GIF-H290
	2360749
	2023年8月
	2026年8月

	
	GIF-H290
	2360747
	2023年8月
	2026年8月

	
	GIF-H290T
	2302043
	2023年8月
	2026年8月

	
	GIF-H290T
	2302044
	2023年8月
	2026年8月

	
	CF-HQ290I
	2359349
	2023年8月
	2026年8月

	
	CF-HQ290I
	2359331
	2023年8月
	2026年8月

	
	CF-HQ290I
	2359328
	2023年8月
	2026年8月

	
	CF-HQ290I
	2359329
	2023年8月
	2026年8月

	
	CF-HQ290I
	2359347
	2023年8月
	2026年8月

	
	CF-HQ290I
	2359336
	2023年8月
	2026年8月

	
	CF-HQ290I
	2359322
	2023年8月
	2026年8月

	
	CF-HQ290I
	2359317
	2023年8月
	2026年8月

	
	PCF-H290ZI
	2326603
	2023年8月
	2026年8月

	
	PCF-H290ZI
	2326582
	2023年8月
	2026年8月

	
	PCF-H290ZI
	2326577
	2023年8月
	2026年8月

	
	PCF-H290ZI
	2326572
	2023年8月
	2026年8月

	
	PCF-H290ZI
	2326596
	2023年8月
	2026年8月

	
	PCF-H290ZI
	2326570
	2023年8月
	2026年8月

	
	PCF-H290ZI
	2326579
	2023年8月
	2026年8月


维保要求

	▲1.中标人安排≥1名驻场工程师，每天上午和下午各巡检一次，每次的巡检时间≥60分钟，每天完成全部内镜测漏一次（提供书面承诺）。

	★2.维保中包括的产品，如果在自然损耗以及按照常规标准的清洗消毒方法的情况下发生故障（含人为故障），中标人需全权负责进行维修；

	▲3.如果维保清单中所列的设备发生了故障，故障维修期间，中标人提供同档次备用内镜，保障临床工作顺利开展；

	▲4.出现故障时，中标人的驻场工程师要求在10分钟内抵达故障现场处置，每超时一次在年度考核中扣5分（提供书面承诺）。

	5.如果属于清单中所列的设备发生故障数量时，中标人应24小时内先提供备用镜，再对故障设备进行维修，保障临床工作顺利开展，否则采购人有权单方面终止维保服务合同；

	6.清单内设备发生小故障时，投标人保证1个工作日之内完成故障维修；发生较大故障时，投标人保证5个工作日内完成故障维修；清单内设备发生特大故障时，投标人保证7个工作日内完成故障维修；

	7.中标人指定工程师专门负责内镜维修和清洗保养培训工作。如指定工程师有变更，中标人另行通知相关变更情况。一旦清单中所列的电子内窥镜出现问题，工程师保证在30分钟内提供技术响应，并提供每周24小时×7天的电话支持服务，必要情况下2小时内提供现场技术服务；

	8．中标人提供每半年1次周边仪器设备保养服务。（周边仪器是指本次维修范围清单内的周边仪器）；

	9.在服务期内，中标人安排的工程师需对年保设备及其使用方案进行评估，适时开展技术指导和培训，亦可根据科室的需求（次数不限），对清单内所列设备的使用、清洗和保养方法提供院内培训； 

	10.中标人每年度接受院方考核一次，考核分数低于90分值，院方有权单方面终止合同；

	11.投标人配备有全套专业维修工具（提供图片及清单等证明材料）。

	12.投标人具备可供采购人使用手机远程获取维保信息的软件，采购人可通过个人手机使用账号密码查看所有维修历史记录和物流信息，便于采购人高效管理设备（投标文件中提供软件功能截图，涵盖查询维修记录和物流信息，如发现提供虚假资料谋取中标，将取消中标资格，并报财政部门予以处罚）。

	13.投标人取得正规院校内窥镜维修专业培训证书人数不少于5人。

	14.投标人取得有效的ISO 13485医疗器械质量管理认证证书。


