**江门市妇幼保健院彩超配置相关要求**

**彩色多普勒超声诊断仪（预算上限150万元）1台（套）**

1. **用途：**可用于产前筛查、胎儿心脏、新生儿、妇科生殖、盆底、腹部、泌尿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、介入等方面的临床应用诊断工作，尤其在妇产四维、胎儿心脏、盆底超声、深度子宫内膜异位病灶等领域具有突出优势，能满足胎儿畸形产前诊断及科研应用需求。
2. **配置要求：**1、配置四把探头，包括腹部凸阵探头、腹部容积探头、腔镜容积探头及线阵探头各一把。

2、高分辨率彩色LED显示器1台、全数字化彩色超声诊断系统主机1台、配套工作站及高清采集卡1套、复印扫描打印激光一体机1台、固态硬盘（便携式）（容量≥2T）1台、配套可持续供电设备1台。

3、耦合剂加热器1台、穿刺引导架1套。